**Knop van TEMPOFLUX 2 enkele bediening 6l**

Voor TEMPOFLUX 2 WC enkele bediening

Referentie: **762BUT6**

Beschrijving voor bestektekst

Knop voor TEMPOFLUX 2 spoelsysteem zonder reservoir voor toilet, enkele bediening 6l.

Verborgen bevestiging.

Ø 65 mm.