**TEMPOSTOP 3 zelfsluitende douchekraan**

Zelfsluitend

Voor opbouw, recht, M1/2"

Referentie: **703500**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchekraan voor opbouw:

Zelfsluitende kraan TEMPOSTOP 3 M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Installatie in opbouw.

Recht model voor aansluiting in lijn.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Kraanlichaam in verchroomd messing.

Drukknop in verchroomd metaal.

30 jaar garantie.