**Mondstuk en dichting**

Voor elektronische zeepverdelers

Referentie: **512BJ**

 Beschrijving voor bestektekst

Mondstuk en dichting voor elektronische zeepverdelers.

Geschikt voor de TEMPOMATIC 4 en BINOPTIC elektronische zeepverdelers.

M16,5/100.

Afmetingen: H.26 mm x Ø 16,5 mm.