**Sensor met 1 m kabel**

Voor elektronische zeepverdelers

Referentie: **512DET**

 Beschrijving voor bestektekst

Sensor met 1 m kabel voor elektronische zeepverdelers.

Geschikt voor de TEMPOMATIC 4 en BINOPTIC elektronische zeepverdelers.

Sensor geleverd met 1 m kabel, houder mondstuk en snelkoppeling.